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				Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ: 
„Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца за нуждите на ТП „ДГС Кипилово““

В техническата спецификация са описани основните технически характеристики и изискванията на Възложителя относно необходимите видове противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа:

	№
	Видове артикули
	Технически характеристики 

	1.
	Тупалка за гасене на пожари
	Противопожарната тупалка е предназначена за гасене на пожари в ниска, полска и горска растителност. Изделието се състои от:
• Лесна за подмяна гумена пластина от трудногорима каучукова смес с текстилнa вложкa и размери 500×400х3 мм;
• Два броя дървени планки с размер 500х30 мм;
• Дървена дръжка с дължина 1,500 м.

	2.
	Железни гребла
	Изработена от 10 плоски стоманени, застъпващи се ламели. Дължина - 400 mm, ширина - 500 mm. С дръжка.

	3.
	Мотика
	кована и закалена с размери 150х330мм, тегло 1,0-1,3 кг., с дървена дръжка 1 300 мм.

	4.
	Пръскачка за гасене на горски пожари
	Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна, с воден резервоар от 20л. Тип: мех; тегло на пръскачката: 5 кг.

	5.
	Брадва
	Работна част: закалена стомана – тегло на главата – 500 гр.; 
2. Дръжка: дървесина, с дължина 70-80 см.;

	6.
	Кирка
	1. Работна част: кована стомана - 90x50x5cm;
2. Дръжка: L900 мм;
3. Тегло: 2,5 кг.

	7.
	Лопата
	1. Работна част: калена стомана с остър връх с ширина 18-20 см;
2. Дръжка: стомана с гумирано противоплъзгащо покритие и ергономична ръкохватка;
3. дължина: до 120см;
4. Тегло: от 1.700 - 2 кг.

	  8.
	Съд за питейна вода
	Вместимост: 10 л.

	   9.
	Ранцеви пожарогасител
	Предназначен за гасене на горски пожари, ръчна, с воден резервоар от 25л., дължина на струята: от 6 до 10 м.



Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Доставките на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа ще се извършват по предварителни заявки по телефон или електронна поща, с посочени конкретни бройки за всеки отделен артикул. 
Максималният срок на извършване на доставката е до 3 дни от датата на получаването на заявката.
2. Всички доставки ще се извършват чрез доставка до адрес на Възложителя - административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Кипилово“ – с.Кипилово, общ.Котел, ул, „Васил Левски“ №58
3. При доставянето, същите следва да бъдат в съответна опаковка с ненарушена цялост. Материалите, характеризиращи се като чупливи следва да бъдат  доставяни в подходяща опаковка, гарантираща тяхната цялост.
4. Срокът на рекламация - замяната на стоки неотговарящи на техническата  спецификация/техническо предложение ще се извършва след предварително подадена  писмена заявка по електронна поща от упълномощено от Възложителя длъжностно  лице /лица/ в рамките на установеното за Възложителя работното време. Срок на рекламация - не повече от 3 (три) работни дни.
5. Гаранционният срок на оферираните стоки не трябва да е по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца или определен от производителя, считано от датата на приемо-предавателния протокол за доставката им.
6. Възложителят не се ангажира да усвои всички видове артикули, като при необходимост може да поръчва и видове артикули, който не са включени в техническата спецификация и съответно в ценовото предложение на Изпълнителя, стига да не бъде надвишена обявената прогнозна стойност на поръчката.
7. Транспортните и всички други разходи по доставката на артикулите са за сметка на изпълнителя.
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Срок на валидност на офертата-не по кратък от 3 (три) месеца от крайния срок за депозиране на офертите.
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