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Приложение № 2


ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца“

от………………………………………..………………………………………………….……………
/попълва се наименованието или името на участника/

Представлявано от ………………………………………………………………………………….						/трите имена/

в качеството на ………………………………………………………………………………………
                                                             /длъжност, или друго качество/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца за нуждите на ТП „ДГС Кипилово””

	№
	Видове артикули
	Технически характеристики 

	1.
	Тупалка за гасене на пожари
	Противопожарната тупалка е предназначена за гасене на пожари в ниска, полска и горска растителност. Изделието се състои от:
• Лесна за подмяна гумена пластина от трудногорима каучукова смес с текстилнa вложкa и размери 500×400х3 мм;
• Два броя дървени планки с размер 500х30 мм;
• Дървена дръжка с дължина 1,500 м.

	2.
	Железни гребла

	[bookmark: _GoBack]Изработена от 10 плоски стоманени, застъпващи се ламели. Дължина - 400 mm, ширина - 500 mm. С дръжка.

	3.
	Мотика
	кована и закалена с размери 150х330мм, тегло 1,0-1,3 кг., с дървена дръжка 1 300 мм.

	4.
	Пръскачка за гасене на горски пожари
	Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна, с воден резервоар от 20л. Тип: мех; тегло на пръскачката: 5 кг.

	5.
	Брадва
	Работна част: закалена стомана – тегло на главата – 500 гр.; 
2. Дръжка: дървесина, с дължина 70-80 см.;

	6.
	Кирка
	1. Работна част: кована стомана - 90x50x5cm;
2. Дръжка: L900 мм;
3. Тегло: 2,5 кг.

	7.
	Лопата
	1. Работна част: калена стомана с остър връх с ширина 18-20 см;
2. Дръжка: стомана с гумирано противоплъзгащо покритие и ергономична ръкохватка;
3. дължина: до 120см;
4. Тегло: от 1.700 - 2 кг.

	  8.
	Съд за питейна вода
	Вместимост: 10 л.

	   9.
	Ранцеви пожарогасител
	Предназначен за гасене на горски пожари, ръчна, с воден резервоар от 25л., дължина на струята: от 6 до 10 м.



Заявяваме, че ще изпълним услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, качествено и при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания и в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в техническата спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка.
Съгласни сме да изпълняваме поръчката за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.
2. Срок на изпълнение на доставка: .....………………………….  дни от датата на получаването на заявката /не повече от 3 дни/ и ще бъде доставена на адреса на Възложителя.
3. Срок на замяна при установени нарушения на качеството, количеството или установено нарушение на целостта на стоката …..................…………….. работни дни от уведомяването ни.


Дата ....................2023 г. 	                                                             Управител:..........................
 гр. .........................
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